|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WechatIMG807 Automatic Fabric Spreading Machine** | | |
| 序号No. | 品名 Description | Questionnaire |
| 1 | 产品类型：  Product Type: | 1.针织服装Woven garments 2.梭织服装Knit garments 3.家纺Home textiles  4.内衣Under/泳衣swimwear 5.PVC 6.无纺布Non-wovens 7.羽绒服Down jacket 8. 氨纶Spandex 9. 其他 Other: |
| 2 | 门幅：  Fabric Width: | mm (面料的实际最大宽度maximum width of your fabric) |
| 3 | 拉布高度： Lay Height: | 标准单拉One way spreading: 22cm 标准双拉Face to face spreading: 15cm 其他要求Other height you want： |
| 4 | 布卷类型：  Fabric Shape: | 1.卷支Roll 2.匹状Flat fold 3.Tubular 4.三者都有all |
| 5 | 布料重量：  Fabric Weight: | 1. <120kgs 2.其他other: kg |
| 6 | 布料直径：  Fabric Roll Diameter: | 1. <55cm 2.其他other: cm |
| 7 | 圆通布宽度：  Tubular Width: | 1. cm |
| 8 | 有无卷边：  Curly Edge or not: | 1.有Yes 2.无No |
| 9 | 卷边宽度：  Curly Edge Width: | mm  Will the edge curl back after stretching: 1.是Yes 2.否No 3.轻微Slightly |
| 10 | 拉布方式： Spreading Way: | 1. One way spreading and cutting 2. Zigzag spreading(face to face) 3. Both |
| 11 | 台板配置：  Table: | 1.Standard 2.Air blowing 3.Conveyor 4.whether need match auto cutting machine or not |
| 12 | 拉布长度：  Spreading Length: | m |
| 13 | 台板长度：  Table Length: | 1.2m + spreading length |
| 14 | 配置站台：  Operator platform: | 1.是Yes 2.否No |
| 15 | 备注： Remarks: |  |